**Návrh na plnenie kritéria - najnižšej ceny**

Názov predmetu zákazky:

Výmena športového povrchu na ihrisku v obci Devičie

Obchodné meno a sídlo:

Vyberte správnu možnosť:

- som platiteľ DPH - nie som platiteľ DPH

Číselné hodnoty návrhu ceny uveďte do tabuľky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.**  **č.** | Popis položky | Množstvo | Cena  za jednotku  v € | Cena  spolu  v €  bez DPH | Cena celkom  v €  (vrátane DPH) |
| **1.** | Umelý trávnik s farebným načiarovaním hracej plochy rozmerov 28,0 x 15,5m (5% odrez z 28x16m) | 460 m2 |  |  |  |
| **2.** | Podlepovacia páska | 315 m |  |  |  |
| **3.** | Lepidlo polyuretánové (dodávka) | 148 kg |  |  |  |
| **4.** | Kremičitý, sušený piesok | 11,5 l |  |  |  |
| **5.** | Položenie trávnika vrátane čiarovania na tri druhy športu (volejbal, futbal, tenis). | 434 m2 |  |  |  |
| **6.** | Zapracovanie piesku do trávnika | 434 m2 |  |  |  |
| **7.** | Doprava trávy a piesku vrátane manipulácie | 1 súbor |  |  |  |
| **8.** | Zemné práce (odkop antuky a štrkového podkladu v hrúbke 300 mm) | 134,40 m3 |  |  |  |
| **9.** | Nakladanie a vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1000 m | 134,40 m3 |  |  |  |
| **10.** | Dodávka a montáž podkladovej vrstvy vrátane dodávky štrku 0/4 mm v hrúbke 30 mm (434x0,03) | 13,44 m3 |  |  |  |
| **11.** | Zhutnenie jednotlivých podkladových vrstiev | 448 m2 |  |  |  |
| **12.** | Úprava podkladovej vrstvy pred pokládkou umelého trávnika. | 448 m2 |  |  |  |
| **13.** | Demontáž starých bet. pätiek tenis. stĺpikov a dodávka a montáž bet. základov na púzdra stĺpikov | 2 ks |  |  |  |
| **14.** | Presun hmôt | 280 ton |  |  |  |
| Spolu | | xxx | xxx |  |  |

Poznámka: Umelý trávnik musí spĺňať minimálne technické parametre (a lepšie): multifunkčný UV stabilizovaný certifikovaný umelý trávnik vo farebnom prevedení teracota, fibril vlákno polyetylénové, výška vlákna 20 mm, hustota vpichov min. 27 297/m2, výplň kremičitý piesok sušený 26 kg/m2.

Miesto a dátum:

odtlačok pečiatky

podpis štatutárneho zástupcu