Príloha č.2

**Hojdačka na pružine – koník**

**Základné informácie:**

 Veková kategória 2 – 10 rokov

 Nosnosť 54 kg

 Max.počet užívateľov 1

 Určenie exteriér

 Výška voľného pádu 0,5 m

 Dopadová plocha podľa normy EN 1177

**Materiál:**

 Kovové časti - konštrukčná oceľ

 Pružina - špeciálna pružinárska oceľ

 Plastové časti - HDPE /vysokokvalitný plast odolný proti UV žiareniu/

**Povrchová úprava:**

 Prášková vypaľovaná farba Komaxit

 Žiarové zinkovanie

 Spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový