Príloha č.2

**Hojdačka na pružine – koník**

**Základné informácie:**

Veková kategória 2 – 10 rokov

Nosnosť 54 kg

Max.počet užívateľov 1

Určenie exteriér

Výška voľného pádu 0,5 m

Dopadová plocha podľa normy EN 1177

**Materiál:**

Kovové časti - konštrukčná oceľ

Pružina - špeciálna pružinárska oceľ

Plastové časti - HDPE /vysokokvalitný plast odolný proti UV žiareniu/

**Povrchová úprava:**

Prášková vypaľovaná farba Komaxit

Žiarové zinkovanie

Spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový