Príloha č.2

**Kolotoč na sedenie /priemer 1,4 m/**

**Základné informácie:**

Veková kategória 2 – 15 rokov

Nosnosť 270 kg

Max.počet užívateľov 5

Určenie exteriér

Výška voľného pádu 0,5 m

Dopadová plocha podľa normy EN 1177

**Materiál:**

Kovové časti - konštrukčná oceľ, hliníkový protišmykový plech

Plastové časti - HDPE /vysokokvalitný plast odolný proti UV žiareniu/

**Povrchová úprava:**

Prášková vypaľovaná farba Komaxit podľa odtieňu RAL

Žiarové zinkovanie

Spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový