Príloha č.2

**Kolotoč na sedenie /priemer 1,4 m/**

**Základné informácie:**

 Veková kategória 2 – 15 rokov

 Nosnosť 270 kg

 Max.počet užívateľov 5

 Určenie exteriér

 Výška voľného pádu 0,5 m

 Dopadová plocha podľa normy EN 1177

**Materiál:**

 Kovové časti - konštrukčná oceľ, hliníkový protišmykový plech

 Plastové časti - HDPE /vysokokvalitný plast odolný proti UV žiareniu/

**Povrchová úprava:**

 Prášková vypaľovaná farba Komaxit podľa odtieňu RAL

 Žiarové zinkovanie

 Spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový